Author: ConsultantPlus

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2012 г. N 23360

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 8 декабря 2011 г. N 577

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ, СОСТАВЛЕННОМУ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ,
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВАНИИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, И В ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ КОПИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА, СОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ
ОТ 19.04.2010 N 182

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 5, ст. 742) и от 25 января 2011 г. N 19 "Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 5, ст. 743) приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. N 182 (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2010 г., регистрационный N 17498).

Врио Министра
Ю.П.СЕНТЮРИН

Утверждены
приказом Минэнерго России
от 08.12.2011 N 577

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
ПАСПОРТУ, СОСТАВЛЕННОМУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ,
СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
И В ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ КОПИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА,
СОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО
РОССИИ ОТ 19 АПРЕЛЯ 2010 Г. N 182

1. Приложения N 12 и N 24 к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, утвержденным указанным приказом, изложить в следующей редакции:

"Приложение N 12
к Требованиям к энергетическому
паспорту, составленному
по результатам обязательного
энергетического обследования,
и энергетическому паспорту,
составленному на основании
проектной документации

Форма

                          Краткая характеристика
                  объекта (зданий, строений и сооружений)

┌───────┬────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬────────┐
│Наиме- │Год     │ Ограждающие  │Фактиче-  │Удельная теп-│Суммарный удельный годовой расход │Удельный  │Класс   │
│нование│ввода в │ конструкции  │ский и фи-│ловая харак- │         тепловой энергии         │годовой   │энерге- │
│здания,│эксплуа-│              │зический  │теристика    │                                  │расход    │тической│
│строе- │тацию   │              │износ зда-│здания,      │                                  │электриче-│эффек-  │
│ния,   │        │              │ния,      │строения, со-│                                  │ской энер-│тивности│
│соору- │        │              │строения, │оружения за  │                                  │гии на об-│        │
│жения  │        │              │сооруже-  │отчетный (ба-│                                  │щедомовые │        │
│       │        │              │ния, %    │зовый) год,  │                                  │нужды,    │        │
│       │        │              │          │Вт/(куб. м   │                                  │кВт·ч/кв. │        │
│       │        │              │          │C°)          │                                  │м         │        │
│       │        ├──────┬───────┼──────────┼──────┬──────┼──────────┬───────────┬───────────┤          │        │
│       │        │наиме-│краткая│          │факти-│рас-  │на отопле-│максималь- │на отопле- │          │        │
│       │        │нова- │харак- │          │ческая│четно-│ние, вен- │но допус-  │ние и вен- │          │        │
│       │        │ние   │терис- │          │      │норма-│тиляцию и │тимые ве-  │тиляцию,   │          │        │
│       │        │конст-│тика   │          │      │тивная│горячее   │личины от- │Вт·ч/(кв. м│          │        │
│       │        │рукции│       │          │      │      │водоснаб- │клонений   │C°·сут.)   │          │        │
│       │        │      │       │          │      │      │жение,    │от норми-  │           │          │        │
│       │        │      │       │          │      │      │кВт·ч/кв. │руемого    │           │          │        │
│       │        │      │       │          │      │      │м год     │показате-  │           │          │        │
│       │        │      │       │          │      │      │          │ля, %      │           │          │        │
├───────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┤
│       │        │Стены │       │          │      │      │          │           │           │          │        │
│       │        │Окна  │       │          │      │      │          │           │           │          │        │
│       │        │Крыша │       │          │      │      │          │           │           │          │        │
└───────┴────────┴──────┴───────┴──────────┴──────┴──────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┘
                                                                                                                 ";

"Приложение N 24
к Требованиям к энергетическому
паспорту, составленному
по результатам обязательного
энергетического обследования,
и энергетическому паспорту,
составленному на основании
проектной документации

Форма

                          ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,
             составленный на основании проектной документации
     _________________________________________________________________
        наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес

Класс энергетической эффективности ________________________________________

Параметры

Единица измерения

Значение     
параметра

1. Нормативные параметры                         
теплозащиты здания, строения, сооружения

1.1.    Требуемое     сопротивление
теплопередаче:

наружных стен | кв. м град. C/Вт |
окон и балконных дверей | кв. м град. C/Вт |
покрытий, чердачных перекрытий | кв. м град. C/Вт |
перекрытий над проездами | кв. м град. C/Вт |

перекрытий   над    неотапливаемыми
подвалами и подпольями

кв. м град. C/Вт

1.2.     Требуемый      приведенный
коэффициент  теплопередачи  здания,
строения, сооружения

Вт/(кв. м град. C)

1.3.                      Требуемая
воздухопроницаемость:

наружных стен (в т.ч. стыки) | кг/(кв. м ч) |

окон  и   балконных   дверей   (при
разности давлений 10 Па)

кг/(кв. м ч)

покрытий   и   перекрытий   первого
этажа

кг/(кв. м ч)

входных дверей в квартиры | кг/(кв. м ч) |

1.4      Нормативная     обобщенная
воздухопроницаемость        здания,
строения,  сооружения  при разности
давлений 10 Па

кг/(кв. м ч)

2. Расчетные показатели                         
и характеристики здания, строения, сооружения

2.1.    Объемно-планировочные     и
заселения

2.1.1. Строительный объем всего,  в
том числе:

куб. м

отапливаемой части | куб. м |

2.1.2.      Количество      квартир
(помещений)

шт.

2.1.3.     Расчетное     количество
жителей (работников)

чел.

2.1.4. Площадь  квартир,  помещений
(без летних помещений)

кв. м

2.1.5. Высота  этажа  (от  пола  до
пола)

м

2.1.6.   Общая   площадь   наружных
ограждающих             конструкций
отапливаемой части здания всего,  в
том числе:

кв. м

стен,  включая  окна,  балконные  и
входные двери в здание

кв. м

окон и балконных дверей | кв. м |
покрытий, чердачных перекрытий | кв. м |

перекрытий   над    неотапливаемыми
подвалами и  подпольями,  проездами
и под эркерами, полов по грунту

кв. м

2.1.7. Отношение  площади  наружных
ограждающих             конструкций
отапливаемой   части    здания    к
площади квартир (помещений)

2.1.8.  Отношение  площади  окон  и
балконных дверей  к  площади  стен,
включая окна и балконные двери

2.2. Уровень  теплозащиты  наружных
ограждающих конструкций

2.2.1.  Приведенное   сопротивление
теплопередаче:

стен | кв. м град. C/Вт |
окон и балконных дверей | кв. м град. C/Вт |
покрытий, чердачных перекрытий | кв. м град. C/Вт |

перекрытий    над    подвалами    и
подпольями

кв. м град. C/Вт

перекрытий  над  проездами  и   под
эркерами

кв. м град. C/Вт

2.2.2.   Приведенный    коэффициент
теплопередачи здания

Вт/(кв. м град. C)

2.2.3.                Сопротивление
воздухопроницанию          наружных
ограждающих     конструкций     при
разности давлений 10 Па

стен (в т.ч. стыки) | кв. м ч/кг |
окон и балконных дверей | кв. м ч/кг |

перекрытия    над     техподпольем,
подвалом

кв. м ч/кг

входных дверей в квартиры | кв. м ч/кг |
стыков элементов стен | м ч/кг |

2.2.4.                  Приведенная
воздухопроницаемость    ограждающих
конструкций  здания  при   разности
давлений 10 Па

кг/(кв. м ч)

2.3.    Энергетические     нагрузки
здания

2.3.1.    Потребляемая     мощность
систем инженерного оборудования:

отопления | кВт |
горячего водоснабжения | кВт |
электроснабжения | кВт |
других систем (каждой отдельно) | кВт |
2.3.2. Средние суточные расходы: | |
природного газа | куб. м/сут. |
холодной воды | куб. м/сут. |
горячей воды | куб. м/сут. |

2.3.3.    Удельный     максимальный
часовой расход тепловой энергии  на
1    кв.    м    площади    квартир
(помещений):

на отопление здания | Вт/кв. м |
в том числе на вентиляцию | Вт/кв. м |

2.3.4.      Удельная       тепловая
характеристика

Вт/(куб. м град.  
C)

2.4.  Показатели   эксплуатационной
энергоемкости   здания,   строения,
сооружения

2.4.1.  Годовые  расходы   конечных
видов  энергоносителей  на   здание
(жилую  часть  здания),   строение,
сооружение:

тепловой  энергии  на  отопление  в
холодный и переходный периоды года

МДж/год

тепловой   энергии    на    горячее
водоснабжение

МДж/год

тепловой  энергии   других   систем
(раздельно)

МДж/год

электрической энергии всего, в  том
числе:

МВт ч/год

на общедомовое освещение | МВт ч/год |
в квартирах (помещениях) | МВт ч/год |
на силовое оборудование | МВт ч/год |
на водоснабжение и канализацию | МВт ч/год |
природного газа | тыс. куб. м/год |

2.4.2.  Удельные  годовые   расходы
конечных  видов  энергоносителей  в
расчете на 1 кв. м  площади квартир
(помещений):

тепловой  энергии  на  отопление  в
холодный и переходный периоды года

МДж/кв. м год

тепловой   энергии    на    горячее
водоснабжение

МДж/кв. м год

тепловой  энергии   других   систем
(раздельно)

МДж/кв. м год

электрической энергии | кВт ч/кв. м год |
природного газа | куб. м/кв. м год |

2.4.3.  Удельная   эксплуатационная
энергоемкость  здания   (обобщенный
показатель     годового     расхода
топливно-энергетических ресурсов  в
расчете  на   1   кв.   м   площади
квартир, помещений)

кг у.т./кв. м год

2.4.4. Суммарный  удельный  годовой
расход тепловой энергии:

на отопление, вентиляцию и  горячее
водоснабжение

кВт·ч/(кв. м год)

максимально   допустимые   величины
отклонений     от      нормируемого
показателя

%

на отопление и вентиляцию

Вт·ч/кв. м C      
сут.

2.4.5.       Удельный        расход
электрической      энергии       на
общедомовые нужды

кВт·ч/кв. м

3. Сведения об оснащенности приборами учета

3.1.  Количество  точек  ввода   со
стороны  энергоресурсов   и   воды,
оборудованных приборами учета,  при
централизованном снабжении

электрической энергии | шт. |
тепловой энергии | шт. |
газа | шт. |
воды | шт. |

3.2.  Количество  точек  ввода   со
стороны энергоресурсов и  воды,  не
оборудованных приборами учета,  при
централизованном снабжении

электрической энергии | шт. |
тепловой энергии | шт. |
газа | шт. |
воды | шт. |

3.3.   Количество    точек    ввода
электрической   энергии,   тепловой
энергии,     газа,     воды,     не
оборудованных приборами учета,  при
децентрализованном снабжении  этими
ресурсами

электрической энергии | шт. |
тепловой энергии | шт. |
газа | шт. |
воды | шт. |

3.4.      Оснащенность      квартир
(помещений)     приборами     учета
потребляемых:

электрической энергии | % |
тепловой энергии | % |
газа | % |
воды | % |

4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание)
4.1. Стены ________________________________________________________________
4.2. Окна и балконные двери _______________________________________________
4.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом _______________________
4.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым" чердаком _____

Дата составления энергетического паспорта

"__" _____________ ____ г.

Подпись ответственного исполнителя:
Должность, Ф.И.О., ________________

Подпись заказчика:
Должность, Ф.И.О., ________________

м.п.
                                                                           ".

2. Правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования в Министерство энергетики Российской Федерации, утвержденные указанным приказом, изложить в следующей редакции:

"ПРАВИЛА
НАПРАВЛЕНИЯ КОПИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА, СОСТАВЛЕННОГО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок направления саморегулируемыми организациями в области энергетического обследования (далее - саморегулируемые организации) копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования (далее - копия энергетического паспорта), в Министерство энергетики Российской Федерации (далее - Министерство).
2. Саморегулируемая организация один раз в три месяца направляет в Министерство надлежаще заверенные ею копии энергетических паспортов, составленных членами такой организации по результатам проведенных ими за указанный период обязательных энергетических обследований.
Первый трехмесячный период для каждой саморегулируемой организации начинает исчисляться с даты приобретения статуса такой саморегулируемой организации соответствующей некоммерческой организацией.
3. Копия энергетического паспорта направляется в установленном порядке саморегулируемыми организациями на бумажном носителе с приложением данной копии энергетического паспорта на электронном носителе (оптическом диске) или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в формате Portable Document Format (PDF) и в формате Extensible Markup Language (XML).
4. Копия энергетического паспорта на бумажном носителе, представляемая в соответствии с настоящими Правилами, должна быть подписана руководителем (уполномоченным лицом) саморегулируемой организации и скреплена печатью данной саморегулируемой организации.
В случае представления копии энергетического паспорта в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи электронный документ должен быть заверен электронной цифровой подписью (при наличии) руководителя (уполномоченного лица) саморегулируемой организации в области энергетического обследования.
5. Вместе с каждой копией энергетического паспорта в Министерство направляется соответствующее сопроводительное письмо, подписанное руководителем саморегулируемой организации (уполномоченным лицом), включающее полное наименование саморегулируемой организации, адрес электронной почты и почтовый (фактический) адрес данной саморегулируемой организации.
Сопроводительное письмо в форме электронного документа направляется по телекоммуникационным каналам связи, в виде отдельного электронного сообщения на адрес электронной почты Министерства.
6. Документы на бумажном носителе с приложением электронного носителя (оптический диск) направляются на следующий почтовый адрес Министерства:
г. Москва, ГСП-6, 107996, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2.
Документы, направляемые саморегулируемой организацией по телекоммуникационным каналам связи, направляются на следующий адрес электронной почты Министерства: pasport@minenergo.gov.ru.
7. Обработка копии энергетического паспорта осуществляется Министерством в течение 30 дней с даты ее получения.
8. В случае направления копий энергетических паспортов с нарушением требований настоящих Правил, либо несоответствия копии энергетического паспорта требованиям законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Министерство вправе вернуть представленные документы саморегулируемой организации для устранения выявленных нарушений.
9. В случае принятия решения о регистрации копии энергетического паспорта Министерство в установленном порядке в пятидневный срок направляет саморегулируемой организации извещение о регистрации копии энергетического паспорта на бумажном носителе или в виде электронного документа в соответствующем формате.".